# Montaggio

- Estrarre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare interventi di manutenzione o pulizia sull’aspiratore, di effettuare regolazioni sull’apparecchio, di sostituire elementi accessori o prima di riporre l’aspiratore. Tale precauzione eviterà che l’aspiratore possa essere messo in funzione involontariamente.

Montaggio del supporto per tubo flessibile di aspirazione
Montaggio del tubo flessibile di aspirazione
Montaggio dell’accessorio di aspirazione
Inserimento/prelievo del sacchetto per lo smaltimento o del sacchetto raccoglipolvere (aspirazione a secco)
Introduzione del labbro in gomma (aspirazione a umido)
Fare clic su L-BOXX