# 图标

以下符号可以帮助您正确地使用本吸尘器。请牢记各符号和它们的代表意思。正确了解各符号的代表意思，可以让您更有把握更安全地操作本吸尘器。

图标及其含义
| 警告！ 请阅读所有安全规章和指示。 不遵守安全规章和指示可能会导致触电、着火和/或严重伤害。
| 符合IEC/EN 60335-2-69粉尘等级L的吸尘器，用于干式抽吸危害健康的粉尘（粉尘爆炸限值为 > 1 毫克/立方米）
| 警告！吸尘器内含有害粉尘。仅允许由专业人员执行清空和保养操作，包括清除集尘容器。要求使用相应的防护装备。切勿在过滤系统不完整和未仔细安装好的情况下使用集尘器。否则会危害身体健康。
| 最多只能点击一个L-Boxx。 L-Boxx及其内含物的重量不得超过15公斤。
| 例如在运输途中切勿将吸尘器悬挂在吊车挂钩上。吸尘器不能用吊车吊运。有受伤和损坏的危险。
| 不要将吸尘器用作座位、梯子或踏板。否则吸尘器可能会翻倒并受损。有受伤的危险。
| 自动启停 吸除运行中的电动工具的积尘 吸尘器自动接通并延时关闭
| 关机
| 集尘 吸除积尘
最小/最大 | 吸力无级调节： 最大吸尘功率，适用于大量粉尘产生的应用 吸尘功率降低，适用于少量粉尘产生的应用以及用于调节连接的电动工具和工件表面之间的吸力（例如在磨削时）
AFC | 自动过滤器清洁（AFC = Automatic Filter Cleaning）
| 说明所连接的电动工具的允许连接功率（视国家而定）