# Underhåll och rengöring

- Dra ut kontakten ur uttaget innan du utför underhåll på sugen eller rengör den, utför inställningar, byter tillbehör eller förvarar sugen. Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av dammsugaren.

- Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena för bra och säkert arbete.

- Bär dammskyddsmask vid underhåll och rengöring av sugen.

Om nätsladden för bibehållande av verktygets säkerhet måste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad serviceverkstad för Bosch elverktyg.

När dammsugaren ska underhållas av användaren så ska den demonteras, rengöras och underhållas i den utsträckning det är genomförbart, utan att framkalla fara för användaren och andra personer. Innan demonteringen bör dammsugaren rengöras för att förebygga eventuella faror. Den lokal där dammsugaren demonteras måste ha god ventilation. Använd personlig skyddsutrustning medan du underhåller dammsugaren. Efter underhållet bör underhållsområdet rengöras.
Minst en gång om året ska det göras en dammteknisk kontroll av tillverkaren eller av en instruerad person. Kontrollera till exempel om filtret är skadat, dammsugaren är tät och om kontrollanordningen fungerar korrekt.
Vid dammsugare i klass L, som befinner sig i en smutsig omgivning bör utsidan och alla maskindelar rengöras eller behandlas med tätningsmedel. Vid genomförandet av underhålls- och reparationsarbeten ska alla förorenade delar, som inte kan rengöras tillfredsställande, avfallshanteras. Sådana delar ska avfallshanteras i ogenomsläppliga påsar i överensstämmelse med de gällande bestämmelserna för avfallshantering av sådant avfall.

- Rengör dammsugarens kåpa då och då med en fuktig trasa.

##

- Torka av behållaren (1) då och då med vanligt, icke-slipande rengöringsmedel och låt den torka.

##

Sugeffekten beror på filtrets skick. Rengör därför filtret regelbundet.

Byt ut veckfiltret (24) omedelbart om det är skadat.

- Dra i förslutningsfliken (16) och öppna filterkåpan (34).
- Ta tag i veckfiltret (24) i staget och dra det uppåt.
- Ta bort damm och smuts som uppstår vid uttagning av veckfiltret (24) från filterkåpans (34) förslutningskant med en fuktig trasa.
  PES- och PTFE-veckfilter kan spolas av under kranen.
- Sätt in ett nytt/det rengjorda veckfiltret (24) och se till att det sitter säkert och korrekt.
- Stäng filterkåpan (34) igen (ska snäppas fast hörbart).

##

Rengör nivåsensorerna (35)med jämna mellanrum.

- Öppna förslutningarna (11) och ta av sugöverdelen (10).

- Rengör nivåsensorerna (35) med en fuktig trasa.

- Sätt på sugöverdelen (10) och stäng förslutningarna (11).