# 排除故障

- 当出现故障时（比如过滤器破裂），必须立即关闭吸尘器。排除故障后才可以重新使用。

问题 | 解决措施
--- | ---
吸风机无法启动。 | 检查电源线、电源插头、保险丝、插座和液位传感器(35)。
运行模式选择开关(6)位于“自动启停”位置。 将运行模式选择开关(6)调到图标“抽吸”或在电源插座(4)上接通连接的电动工具。
吸风机关闭。 | 清空集尘箱(1)。
在排空集尘箱后吸风机无法再次启动。 | 关闭吸尘器并等待5秒，5秒后再次打开。
用刷子清洁液位传感器(35)以及液位传感器(35)之间的间隙。
吸力下降。 | 清除吸嘴、吸管(29)、抽吸软管(21)或扁平折叠式过滤器(24)的堵塞物。
更换垃圾袋(23)或集尘袋。
将过滤器盖板(34)正确卡入。
正确安装吸尘器上半部(10)并闭合锁紧件(11)。
更换扁平折叠式过滤器(24)。
吸尘时灰尘溢出 | 检查扁平折叠式过滤器(24)是否正确安装。
更换扁平折叠式过滤器(24)。
自动断开装置（湿式吸尘）不响应。 | 用刷子清洁液位传感器(35)以及液位传感器(35)之间的间隙。
对于不导电的液体或在形成泡沫时，自动断开装置不工作。 持续监控加注高度。
自动过滤器清洁不工作。 | 激活过滤器清洁（操作AFC按键(3)）。
连接抽吸软管(21)。
自动过滤器清洁无法关闭。 | 请联系授权的博世客户服务中心。
自动过滤器清洁无法开启。 | 请联系授权的博世客户服务中心。