# Montaż podstawy (zob. rys. C)

Wąż odsysający (21) jest wyposażony w system Clip, który umożliwia podłączenie osprzętu (adaptera do odsysania pyłu (20), dyszy wygiętej (22)).

## Montaż adaptera do odsysania pyłu

- Podłączyć adapter do odsysania pyłu (20) do węża odsysającego (21), aż oba przyciski (31) węża zaskoczą w zapadce.
- W celu demontażu należy nacisnąć przyciski (31) do wewnątrz i zdemontować elementy.

## Montaż dysz i rur

- Podłączyć dyszę wygiętą (22) do węża odsysającego (21), aż oba przyciski (31) węża zaskoczą w zapadce.
- Następnie założyć żądany osprzęt (dyszę do podłóg, dyszę do fug, rurę itp.) na dyszę wygiętą (22).
- W celu demontażu należy nacisnąć przyciski (31) do wewnątrz i zdemontować elementy.