# Saugzubehör montieren (siehe Bild C)

Der Saugschlauch (21) ist mit einem Clip-System ausgestattet, mit dem Saugzubehör (Absaugadapter (20), gekrümmte Düse (22)) angeschlossen werden kann.

## Absaugadapter montieren

- Stecken Sie den Absaugadapter (20) auf den Saugschlauch (21), bis die beiden Druckknöpfe (31) des Saugschlauchs hörbar einrasten.
- Zum Demontieren drücken Sie die Druckknöpfe (31) nach innen und ziehen die Bauteile auseinander.

## Düsen und Rohre montieren

- Stecken Sie die gekrümmte Düse (22) auf den Saugschlauch (21), bis die beiden Druckknöpfe (31) des Saugschlauchs hörbar einrasten.
- Stecken Sie danach das gewünschte Saugzubehör (Bodendüse, Fugendüse, Saugrohr etc.) fest auf die gekrümmte Düse (22).
- Zum Demontieren drücken Sie die Druckknöpfe (31) nach innen und ziehen die Bauteile auseinander.