# Устранение неисправностей

- В случае неполадки (напр., излома фильтра) пылесос нужно немедленно выключить. Перед повторным включением нужно устранить неполадку.

Проблема | Устранение
--- | ---
Всасывающая турбина не запускается. | Проверьте шнур питания, штепсель, предохранитель, штепсельную розетку и датчики уровня жидкости (35).
Переключатель режимов (6) стоит в положении «Автоматическое включение/выключение». Установите переключатель режимов (6) на символ «Режим всасывания» или включите электроинструмент, подключенный к штепсельной розетке (4).
Всасывающая турбина выключается. | Опорожните контейнер (1).
После опорожнения контейнера турбина не включается. | Выключите пылесос и подождите 5 секунд, через 5 секунд включите его снова.
Почистите датчики уровня жидкости (35), а также пространство между датчиками уровня жидкости (35) щеткой.
Мощность всасывания падает. | Удалите засорения из всасывающей насадки, всасывающей трубы (29), шланга пылеудаления (21) или плоского складчатого фильтра (24).
Замените мешок для сбора мусора (23) или мешок для пыли.
Правильно вставьте крышку фильтра (34) до щелчка.
Правильно поставьте крышку пылесоса (10) и закройте замки (11).
Замените плоский складчатый фильтр (24).
При чистке пылесосом из него разлетается пыль. | Проверьте правильность установки плоского складчатого фильтра (24).
Замените плоский складчатый фильтр (24).
Автоматическое выключение (всасывание жидкостей) не срабатывает. | Почистите датчики уровня жидкости (35), а также пространство между датчиками уровня жидкости (35) щеткой.
В случае непроводящих жидкостей или при образовании пены автоматическое выключение не работает. Постоянно проверяйте уровень заполнения.
Автоматическая очистка фильтра не работает. | Включите очистку фильтра (нажмите кнопку AFC (3)).
Подсоедините шланг пылеудаления (21).
Автоматическая очистка фильтра не выключается. | Обратитесь в авторизированную сервисную мастерскую Bosch.
Автоматическая очистка фильтра не включается. | Обратитесь в авторизированную сервисную мастерскую Bosch.