# Odpravljanje motenj

- Če pride do težave (npr. zloma filtra), je treba sesalnik takoj izklopiti. Pred vnovičnim zagonom je treba težavo odpraviti.

Težava | Ukrepi
--- | ---
Sesalna turbina se ne zažene. | Preverite priključni kabel, vtič, varovalko, vtičnico in senzorje napolnjenosti (35).
Izbirno stikalo za preklapljanje med načini delovanja (6) je v položaju „Avtomatski vklop/izklop“. Izbirno stikalo za preklapljanje med načini delovanja (6) nastavite na simbol za sesanje oz. vklopite električno orodje, priključeno na vtičnico (4).
Sesalna turbina se izključi. | Izpraznite zbiralnik (1).
Sesalna turbina se po praznjenju zbiralnika ne zažene znova. | Izklopite sesalnik in počakajte 5 sekund, po 5 sekundah ga znova vklopite.
Senzorje napolnjenosti (35) ter vmesni prostor med senzorji (35) očistite s krtačo.
Sesalna moč je vedno slabša. | Očistite zamašeno sesalno šobo, sesalno cev (29), gibko sesalno cev (21) ali odstranite ploski nagubani filter (24).
Zamenjajte vrečko za odpad (23) ali vrečko za prah.
Pokrov filtra (34) se mora pravilno zaskočiti.
Pravilno namestite zgornji del sesalnika (10) in zaprite zapirali (11).
Zamenjajte ploski nagubani filter (24).
Uhajanje prahu med sesanjem | Preverite, ali je ploski nagubani filter (24) pravilno nameščen.
Zamenjajte ploski nagubani filter (24).
Samodejni izklop (mokro sesanje) se ne vklopi. | Senzorje napolnjenosti (35) ter vmesni prostor med senzorji (35) očistite s krtačo.
Pri električno neprevodnih tekočinah ali pri nastajanju pene samodejni izklop ne deluje. Ves čas preverjajte napolnjenost.
Samodejno čiščenje filtra ne deluje. | Vklopite čiščenje filtra (pritisnite tipko AFC (3)).
Priključite gibko sesalno cev (21).
Samodejnega čiščenja filtra ne morete izklopiti. | Kontaktirajte pooblaščen servis podjetja Bosch.
Samodejnega čiščenja filtra ne morete vklopiti. | Kontaktirajte pooblaščen servis podjetja Bosch.