# Symboly

Následující symboly mohou být důležité pro používání vašeho vysavače. Zapamatujte si prosím symboly a jejich význam. Správná interpretace symbolů vám pomůže vysavač lépe a bezpečněji používat.

Symboly a jejich význam
| VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Nedodržování bezpečnostních upozornění a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
| Vysavač třídy prachu L podle IEC/EN 60335-2-69 pro suché vysávání zdraví škodlivého prachu s mezními hodnotami expozice > 1 mg/m³
| VAROVÁNÍ! Vysavač obsahuje zdraví škodlivý prach. Vyprazdňování a údržbu, včetně odstraňování nádoby na prach, nechávejte provádět pouze odborníky. Je nutné odpovídající ochranné vybavení. Nepoužívejte vysavač bez kompletního a správně nasazeného filtračního systému. Jinak ohrožujete své zdraví.
| Nacvakávejte maximálně jeden L-BOXX. Hmotnost L-BOXXu včetně obsahu nesmí překročit 15 kg.
| Vysavač nezavěšujte, např. za účelem přemisťování, na hák jeřábu. Vysavač nelze přemisťovat pomocí jeřábu. Hrozí nebezpečí poranění a poškození.
| Na vysavač si nesedejte a nestoupejte. Vysavač se může převrhnout a poškodit. Hrozí nebezpečí poranění.
| Automatické zapnutí/vypnutí Odsávání prachu, který vzniká u běžícího elektrického nářadí Vysavač se automaticky zapne a s časovou prodlevou zase vypne
| Vypnutí
| Vysávání Vysávání usazeného prachu
Min/max | Plynulá regulace sací síly: Maximální sací výkon pro práce s velkou prašností Snížený sací výkon pro práce s menší prašností a např. pro regulaci přisátí mezi připojeným elektrickým nářadím a povrchem obrobku (např. při broušení)
AFC | Automatické čištění filtru (AFC = Automatic Filter Cleaning)
| Údaj přípustného příkonu připojeného elektrického nářadí (specifický pro příslušnou zemi)