# Behebung von Störungen

- Tritt eine Störung (z. B. Filterbruch) auf, muss der Sauger sofort ausgeschaltet werden. Vor erneuter Inbetriebnahme muss die Störung beseitigt werden.

Problem | Abhilfe
--- | ---
Saugturbine läuft nicht an. | Netzkabel, Netzstecker, Sicherung, Steckdose und Füllstandssensoren (35) überprüfen.
Betriebsarten-Wahlschalter (6) steht auf „Start-/Stopp-Automatik“. Betriebsarten-Wahlschalter (6) auf das Symbol „Saugen“ stellen bzw. das an die Steckdose (4) angeschlossene Elektrowerkzeug einschalten.
Saugturbine schaltet ab. | Behälter (1) entleeren.
Saugturbine läuft nach Behälterleerung nicht wieder an. | Sauger ausschalten und 5 Sekunden warten, nach 5 Sekunden wieder einschalten.
Füllstandssensoren (35) sowie den Zwischenraum der Füllstandssensoren (35) mit einer Bürste reinigen.
Saugkraft lässt nach. | Verstopfungen aus Saugdüse, Saugrohr (29), Saugschlauch (21) oder Flachfaltenfilter (24) entfernen.
Entsorgungssack (23) oder Staubbeutel wechseln.
Filterabdeckung (34) richtig einrasten.
Saugeroberteil (10) richtig aufsetzen und Verschlüsse (11) schließen.
Flachfaltenfilter (24) wechseln.
Staubaustritt beim Saugen | Korrekten Einbau des Flachfaltenfilters (24) überprüfen.
Flachfaltenfilter (24) wechseln.
Abschaltautomatik (Nasssaugen) spricht nicht an. | Füllstandssensoren (35) sowie den Zwischenraum der Füllstandssensoren (35) mit einer Bürste reinigen.
Bei elektrisch nicht leitenden Flüssigkeiten oder bei Schaumbildung funktioniert die Abschaltautomatik nicht. Füllstand ständig kontrollieren.
Automatische Filterreinigung arbeitet nicht. | Filterreinigung aktivieren (AFC-Taste (3) betätigen).
Saugschlauch (21) anschließen.
Automatische Filterreinigung lässt sich nicht abschalten. | Kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.
Automatische Filterreinigung lässt sich nicht einschalten. | Kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.