# Монтажа

- Извлечете го приклучокот од конекторот, пред одржувањето или чистењето на всисувачот, пред регулирање на поставките на уредот, замена на деловите или тргање настрана. Овие мерки за предупредување го спречуваат невнимателниот старт на всисувачот.

Монтирање држач за цревото за всисување
Монтирање на цревото за всисување
Монтирање на опремата за всисување
Ставање/вадење на вреќичката за отпад или ќесата за прав (всисување на суви материи)
Местење на гумената лента (всисување влажни материи)
Расклопување на L-BOXX