# Технички податоци

Всисувач за мокро/суво всисување |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Номинален напон | V | 220–240
Номинална јачина | W | 1200
Фреквенција | Hz | 50–60
Волумен на садот (бруто) | l | 35
Нето волумен (течност) | l | 19
Волумен на ќесата за прав | l | 19
Макс. потпритисокA)
Всисувач | kPa | 23
Турбина | kPa | 25,4
Макс. количина на протокA)
Всисувач | l/s m³/s | 36 0,036
Турбина | l/s m³/s | 74 0,074
Макс. капацитет на всисување | W | 1380
Површина на набраниот филтер | m² | 0,615
Класа на прав |  | L
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 12,2
Класа на заштита |  | /I
Вид на заштита |  | IPX4

A)

  измерено со црево за всисување Ø 35 mm и 3 m должина

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

Старт/Стоп автоматика
Номинален напон | максимална јачина | минимална јачина
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Податоци за дозволената јачина на приклучување на приклучениот електричен алат.
Кај други модели специфични за земјата, овие вредности може да се разликуваат. Внимавајте на податоците на приклучницата на всисувачот.