# Trockensaugen

## Aufsaugen von abgelagerten Stäuben

Um den Sauger einzuschalten, stellen Sie den Betriebsarten-Wahlschalter (6) auf das Symbol „Saugen“. |
Um den Sauger auszuschalten, stellen Sie den Betriebsarten-Wahlschalter (6) auf das Symbol „Ausschalten“. |

## Absaugen der anfallenden Stäube von laufenden Elektrowerkzeugen (siehe Bild G)

- Es muss eine ausreichende Luftwechselrate (L) in dem Raum vorhanden sein, wenn die Abluft in den Raum zurückgeht. Beachten Sie entsprechende nationale Vorschriften.

In den Sauger ist eine Schutzkontakt-Steckdose (4) integriert. Sie können dort ein externes Elektrowerkzeug anschließen. Beachten Sie die maximal zulässige Anschlussleistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs.

- Montieren Sie den Absaugadapter (20).
- Stecken Sie den Absaugadapter (20) in den Absaugstutzen des Elektrowerkzeugs.

Hinweis: Beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen, deren Luftzufuhr in den Saugschlauch gering ist (z. B. Stichsägen, Schleifer etc.), muss die Falschluftöffnung (32) des Absaugadapters (20) geöffnet werden. Nur dadurch kann die automatische Filterreinigung problemlos arbeiten.
Drehen Sie dazu den Ring über der Falschluftöffnung (32), bis eine maximale Öffnung entsteht.

Zur Inbetriebnahme der Start-/Stopp-Automatik des Saugers stellen Sie den Betriebsarten- Wahlschalter (6) auf das Symbol „Start-/Stopp-Automatik“. |
Schalten Sie zur Inbetriebnahme des Saugers das an die Steckdose (4) angeschlossene Elektrowerkzeug ein. Der Sauger startet automatisch.
Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus, um das Absaugen zu beenden. Die Nachlauffunktion der Start-/Stopp-Automatik läuft bis zu 15 Sekunden nach, um restliche Stäube aus dem Saugschlauch abzusaugen.
Um den Sauger auszuschalten, stellen Sie den Betriebsarten-Wahlschalter (6) auf das Symbol „Ausschalten“. |