# Torrsugning

## Uppsugning av avlagrat stoft

För att starta sugen, ställ driftstypväljaren (6) på symbolen ”Sug”. |
För att stänga av sugen, ställ driftstypväljaren (6) på symbolen ”Stäng av”. |

## Uppsugning av damm från arbetande elverktyg (se bild G)

- Det skall finnas ett tillräckligt luftväxlingsförhållande (L) i rummet när frånluften går tillbaka in i rummet. Beakta nationella föreskrifter.

Ett skyddskontakt-uttag (4) är integrerad i sugen. Här kan du ansluta ett externt elverktyg. Beakta maximalt tillåten anslutningseffekt för anslutet elverktyg.

- Montera utsugsadaptern (20).
- Sätt utsugsadaptern (20) i elverktyget utsugsanslutning.

Observera: vid arbete med elverktyg vars lufttillförsel i sugslangen är låg (t.ex. sticksågar, slipmaskiner osv.), måste falskluftöppningen (32) på utsugsadaptern (20) öppnas. Endast på detta sätt kan den automatiska filterrengöringen arbeta utan problem.
För att göra detta vrids ringen ovanför falskluftöppningen (32), tills en maximal öppning uppstår.

För idrifttagning av start-/stopp-automatik hos dammsugaren, ställ driftstypväljaren (6) på symbolen ”Start-/stopp-automatik”. |
För att slå på dammsugaren, slå på det elverktyg som är anslutet till uttaget (4). Dammsugaren startas automatiskt.
Stäng av elverktyget för att utsuget ska avslutas. Eftersläpningsfunktionen hos start/stopp-automatiken fortsätter att gå i upp till 15 sekunder för att suga upp resterande damm från sugslangen.
För att stänga av dammsugaren, ställ driftstypväljaren (6) på symbolen ”Stäng av”. |