# გაუმართაობის აღმოფხვრა

- თუ წარმოიქმნება გაუმართაობა (მაგ.: ფილტრის გაგლეჯვის შემთხვევაშ), მტვერსასრუტი დაუყოვნებლივ უნდა გამორთოთ. ექსპლუატაციაში განმეორებითი შეყვანის წინ უნდა აღმოფხვრათ გაუმართაობა.

პრობლემა | აღმოფხვრა
--- | ---
შემწოვი ტურბინა არ ირთობა. | შეამოწმეთ კვების კაბელი, შტეფსელი, მცველი, შტეფსელის როზეტი და სითხის დონის მაჩვენებელი (35).
რეჟიმების გადამრთველი (6) დგას პოზიციაში „ავტომატური ჩართვა/გამორთვა“. დააყენეთ რეჟიმების გადამრთველი (6) „შეწოვის რეჟიმზე“ ან ჩართეთ ელექტროხელსაწყო, რომელიც ჩართულია ელექტროკვების როზეტში (4).
შემწოვი ტურბინა გამოირთობა. | გაავლეთ კონტეინერი (1).
კონტეინერის გავლების შემდეგ ტურბინა არ ირთვება. | გამორთეთ მტვერსასრუტი და დაელოდეთ 5 წამი, 5 წამის შემდეგ ჩართეთ ისევ.
გაწმინდეთ სითხის დონის მაჩვენებლები (35), აგრეთვე სითხის დონის მაჩვენებლებს შორის სივრცე (35) ჯაგრისით.
შეწოვის სიმძლავრე მცირდება. | მოაშორეთ შემწოვ თავსაცმს, მტვერგამყვანის მილყელს (29), შემწოვ შლანგს (21) ან ბრტყელ დაკეცილ ფილტრს ჭუჭყი (24).
გამოცვალეთ ნაგვის ტომარა (23) ან მტვრის ტომარა.
სწორედ ჩასვით ფილტრის თავსახური (34) წკაპუნამდე.
სწორედ განათავსეთ მტვერსასრუტის ზედა მონაკვეთი (10) და ჩაკეტეთ საკეტები (11).
გამოცვალეთ ბრტყელი დაკეცილი ფილტრი (24).
მუშაობის დროს მტვერსასრუტიდან მტვერი გამოდის | შეამოწმეთ ბრტყელი დაკეცილი ფილტრის დაყენების სისწორე (24).
გამოცვალეთ ბრტყელი დაკეცილი ფილტრი (24).
ავტომატური გამორთვა (სველი წმენდა) არ მუშაობს. | გაწმინდეთ სითხის დონის მაჩვენებლები (35), აგრეთვე სითხის დონის მაჩვენებლებს შორის სივრცე (35) ჯაგრისით.
გაუმტარი სითხეების შემთხვევაში ან ქაფის წარმოქმნის შემთხვევაში ავტომატური გამორთვის ფუნქცია არ მუშაობს. ყოველთვის შეამოწმეთ შევსების დონე.
ფილტრების ავტომატური გაწმენდა არ მუშაობს. | ჩართეთ ფილტრის გაწმენდა (დააჭირეთ ღილაკს AFC (3)).
ჩართეთ მტვერგაყვანის შლანგი (21).
ფილტრის ავტომატური წმენდა არ ითიშება. | მიმართეთ ავტორიზებულ მომსახურების ცენტრს Bosch.
ფილტრის ავტომატური წმენდა არ ირთობა. | მიმართეთ ავტორიზებულ მომსახურების ცენტრს Bosch.