# Технічні дані

Волого відсмоктувач/ пилосмок |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Номінальна напруга | В | 220–240
Номінальна споживана потужність | Вт | 1200
Частота | Гц | 50–60
Місткість ємності (брутто) | л | 35
Місткість нетто (рідина) | л | 19
Місткість мішка для пилу | л | 19
Макс. розрідженняA)
Пилосос | кПа | 23
Турбіна | кПа | 25,4
Макс. пропускна здатністьA)
Пилосос | л/с м³/с | 36 0,036
Турбіна | л/с м³/с | 74 0,074
Макс. потужність всмоктування | Вт | 1 380
Площа складчастого фільтра | м² | 0,615
Клас пилу |  | L
Вага відповідно до EPTA‎‑Procedure 01:2014 | кг | 12,2
Клас захисту |  | /I
Ступінь захисту |  | IPX4

A)

  виміряно при відсмоктувальному шланзі Ø 35 мм з довжиною 3 м

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

Автоматика пуску та зупинки
Ном. напруга | максимальна потужність | мінімальна потужність
--- | --- | ---
230 В | 2200 Вт | 100 Вт

Дані щодо максимально допустимої сумарної споживаної потужності під’єднаного електроінструмента.
Для інших моделей у спеціальному виконанні для конкретних країн ці дані можуть бути іншими. Будь ласка, дотримуйтеся даних на розетці пилосмока.