# Caractéristiques ‌techniques

Aspirateur eau et poussière |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Tension nominale | V | 220–240
Puissance absorbée nominale | W | 1 200
Fréquence | Hz | 50–60
Contenance (brute) du bac | l | 35
Contenance nette (pour liquides) | l | 19
Volume du sac à ‌poussière | l | 19
Dépression maxiA)
Aspirateur | kPa | 23
Turbine | kPa | 25,4
Débit maxiA)
Aspirateur | l/s m³/s | 36 0,036
Turbine | l/s m³/s | 74 0,074
Puissance d’aspiration maxi | W | 1 380
Surface active du filtre plissé | m² | 0,615
Classe de filtration |  | L
Poids suivant ‌EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 12,2
Indice de protection |  | /I
Indice de protection |  | IPX4

A)

  mesurée avec tuyau d’aspiration de Ø 35 mm et de 3 m de longueur

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

Mise en marche/arrêt automatique
Tension nominale | Puissance maximale | Puissance minimale
--- | --- | ---
230 V | 2 200 W | 100 W

Indication de la puissance maximale admissible de l’outil électroportatif raccordé.
Pour les modèles vendus dans d’autres pays, ces valeurs peuvent différer. Référez-vous aux indications qui se trouvent sur la prise de l’aspirateur.