# Mise en place des lèvres d’étanchéité (aspiration de liquides) (voir figure E)

Remarque : Les exigences pour le degré de perméabilité (classe de filtration L) n’ont été attestées que pour l’aspiration de matières sèches.

- Retirez avec un outil approprié les bandes à brosses (27) du suceur pour sols (28).
- Positionnez les lèvres d’étanchéité (26) sur le suceur pour sols (28).

Remarque : Le côté structuré des lèvres d’étanchéité doit se trouver du côté extérieur.