# 干式吸尘

## 吸除积尘

如要接通吸尘器，请将运行模式选择开关(6)调到图标“抽吸”上。 |
如要关闭吸尘器，请将运行模式选择开关(6)调到图标“关闭”上。 |

## 吸除运行中的电动工具的积尘（参见插图G）

- 如果废气回流至室内，必须保证在室内有充足的空气交换率（L）。注意各国有关的法规。

在吸尘器中内置了一个保险插座(4)。您可在那连接一个外部的电动工具。注意所连接的电动工具的最大允许连接功率。

- 安装吸尘适配接头(20)。
- 将吸尘适配接头(20)插入电动工具的抽吸套管中。

提示：在操作抽吸软管中进气较少的电动工具时（比如曲线锯、砂轮机等），必须打开吸尘适配接头(20)的渗入空气口(32)。只有这样，过滤器自动清洁功能才能正常工作。
为此转动渗入空气口(32)上方的环，直到开口打开至最大。

如要使用吸尘器的自动启停功能，将运行模式选择开关(6)调到图标“自动启停”上。 |
如要使用吸尘器，启动与插座(4)连接的电动工具。此时吸尘器会自动连动。
关闭电动工具，以结束吸尘作业。 自动启停功能最多延迟运行15秒钟，以吸除抽吸软管中剩余的灰尘。
如要关闭吸尘器，请将运行模式选择开关(6)调到图标“关闭”上。 |