# Uskladnění a přeprava (viz obrázek K)

- Síťový kabel naviňte na držák kabelu (15).
- Nasaďte příslušenství do určených držáků: sací trubky (29) do držáků (17), štěrbinovou hubici (25) do držáku (18), podlahovou hubici (28) do držáku (19).
- Otevřete elastické pásky držáku sací hadice (5) a sací hadici (21) vložte do držáku (5) okolo horního dílu vysavače.
  Znovu zahákněte elastické pásky.
- Přicvakněte L-BOXX na úchyty (9).
- Před přemisťováním vysavače vyjměte plný odpadní vak, resp. plný vak na prach nebo vylijte vysáté kapaliny, abyste zabránili poranění zad.
  Vysavač přenášejte vždy jen za držadlo (8).
- Vysavač skladujte v suchém prostoru a zajistěte ho proti neoprávněnému použití.
- Pro zabrzdění otáčecích koleček (14) sešlápněte brzdu (13).