# Stivaggio e trasporto (vedere Fig. K)

- Avvolgere il cavo di alimentazione attorno all’apposito supporto (15).
- Innestare l’accessorio negli appositi supporti: tubi di aspirazione (29) nei supporti (17), bocchetta a fessura lunga (25) nel supporto (18), accessorio a spazzola (28) nel supporto (19).
- Aprire i nastri elastici del supporto tubo flessibile di aspirazione (5) e sistemare il tubo flessibile di aspirazione (21) attorno alla parte superiore dell’aspiratore, nel relativo supporto (5).
  Riagganciare i nastri elastici.
- Innestare la valigetta L-BOXX sugli attacchi (9).
- Al fine di evitare lesioni alla schiena, prima di trasportare l’aspiratore, prelevare il sacchetto per lo smaltimento o il sacchetto raccoglipolvere quando siano pieni, oppure svuotare i liquidi raccolti.
  Trasportare l’aspiratore esclusivamente tramite l’apposita impugnatura (8).
- Deporre l’aspiratore in un ambiente asciutto e protetto da utilizzi non autorizzati.
- Per bloccare le ruote orientabili (14), abbassare il relativo freno (13) premendolo con il piede.