# Műszaki adatok

Nedves / száraz elszívó berendezés |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Névleges feszültség | V | 220–240
Névleges felvett teljesítmény | W | 1200
Frekvencia | Hz | 50–60
Tartály űrtartalma (bruttó) | l | 35
Nettó térfogat (folyadék) | l | 19
A porzsák befogadóképessége | l | 19
Max. vákuumA)
Porszívó | kPa | 23
Turbina | kPa | 25,4
Max. átfolyási mennyiségA)
Porszívó | l/s m³/s | 36 0,036
Turbina | l/s m³/s | 74 0,074
Max. szívási teljesítmény | W | 1380
A redős szűrő felülete | m² | 0,615
Porosztály |  | L
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA-eljárás) szerint | kg | 12,2
Érintésvédelmi osztály |  | /I
Védelmi osztály |  | IPX4

A)

  egy Ø 35 mm átmérőjű és 3 m hosszúságú elszívó tömlővel mérve

A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

Start-/Stop-automatika
Névleges feszültség | maximális teljesítmény | minimális teljesítmény
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

A berendezéshez csatlakoztatott elektromos kéziszerszám megengedett csatlakoztatási teljesítménye.
Más országspecifikus modelleknél ezek az értékek eltérőek lehetnek. Kérjük vegye figyelembe a porszívó dugaszolóaljzatát megadott adatokat.