# Eliminazione delle anomalie

- Qualora si verifichi un’anomalia (ad es. rottura del filtro), l’aspiratore andrà immediatamente spento. Prima che l’aspiratore venga rimesso in funzione, l’anomalia dovrà essere stata eliminata.

Problema | Rimedio
--- | ---
La turbina di aspirazione non si avvia. | Controllare cavo di alimentazione, spina di rete, fusibile, presa di corrente e sensori livello di riempimento (35).
Il selettore di modalità (6) si trova su «Sistema automatico di accensione/spegnimento». Posizionare il selettore di modalità (6) sul simbolo «Aspirazione», oppure accendere l’elettroutensile collegato alla presa di corrente (4).
La turbina di aspirazione si spegne. | Svuotare il contenitore (1).
La turbina di aspirazione non si riavvia dopo lo svuotamento del contenitore. | Spegnere l’aspiratore ed attendere 5 secondi; dopo 5 secondi, riaccenderlo.
Pulire con una spazzola i sensori livello di riempimento (35) e l’interstizio fra i sensori stessi (35).
La potenza di aspirazione diminuisce. | Rimuovere eventuali intasamenti dalla bocchetta di aspirazione, dal tubo di aspirazione (29), dal tubo flessibile di aspirazione (21) o dal filtro pieghettato piatto (24).
Sostituire il sacchetto per lo smaltimento (23), oppure il sacchetto raccoglipolvere.
Innestare correttamente la copertura filtro (34).
Applicare correttamente la parte superiore dell’aspiratore (10) e richiudere le chiusure (11).
Sostituire il filtro pieghettato piatto (24).
Fuoriuscita di polvere durante l’aspirazione | Controllare che il filtro pieghettato piatto (24) sia montato correttamente.
Sostituire il filtro pieghettato piatto (24).
Lo spegnimento automatico (aspirazione a umido) non interviene. | Pulire con una spazzola i sensori livello di riempimento (35) e l’interstizio fra i sensori stessi (35).
In presenza di liquidi non conduttivi, oppure di schiuma, lo spegnimento automatico non funziona. Controllare costantemente il livello di riempimento.
Il sistema di pulizia automatica del filtro non funziona. | Attivare il sistema di pulizia automatica del filtro (premendo il tasto AFC (3)).
Collegare il tubo flessibile di aspirazione (21).
Il sistema di pulizia automatica del filtro non si può spegnere. | Contattare un Centro Assistenza Clienti autorizzato ‌Bosch.
Il sistema di pulizia automatica del filtro non si può accendere. | Contattare un Centro Assistenza Clienti autorizzato ‌Bosch.