# Hoiustamine ja transport (vt jn K)

- Kerige võrgukaabel kaablihoidikule (15).
- Asetage lisavarustus selleks ette nähtud hoidikutesse: imitorud (29) hoidikutesse (17), vuugiotsak (25) hoidikusse (18), põrandaotsak (28) hoidikusse (19).
- Avage imivooliku hoidiku (5) elastsed lindid ja asetage imivoolik (21) ümber tolmuimeja ülaosa hoidikusse (5).
  Kinnitage elastsed lindid uuesti.
- Klõpsake L-BOXX kinnituskohtadele (9).
- Seljavigastuste vältimiseks eemaldage enne tolmuimeja transporti täis jäätmekäitluskott või täis tolmukott või tühjendage tolmuimeja kogutud vedelikest.
  Kandke tolmuimejat ainult kandesangast (8).
- Hoidke tolmuimejat kuivas ruumis, kuhu ei pääse kõrvalised isikud.
- Juhtrullide (14) fikseerimiseks vajutage alla juhtrullide pidurid (13).