# 건식 흡입

## 쌓인 먼지 흡입하기

진공청소기의 전원을 켜려면 작동 모드 선택 스위치 (6) 를 “진공청소기” 기호에 둡니다. |
진공청소기의 전원을 끄려면 작동 모드 선택 스위치 (6) 를 “끄기” 기호에 둡니다. |

## 작동하는 전동공구에서 발생하는 먼지 흡입하기(그림 G 참조)

- 배기 공기가 다시 공간 안으로 들어갈 경우 공간 내에 공기 교환 비율(L)이 충분히 높아야 합니다. 당국의 해당 규정에 유의하십시오.

청소기 안에는 보호접지 소켓 (4) 이 내장되어 있습니다. 이 소켓에 외부 전동공구를 연결할 수 있습니다. 연결하는 전동공구의 최대 허용 전력을 확인하십시오.

- 공구 연동 어댑터 (20) 를 장착하십시오.
- 공구 연동 어댑터 (20) 를 전동공구의 흡입 연결 부위에 끼우십시오.

지침: 흡입 호스로의 공기 공급이 미미한 전동공구로 작업할 경우(예: 실톱, 연마기 등), 흡입 호스 (20) 의 공기 통풍구 (32) 가 열려 있어야 합니다. 이렇게 해야만 자동 필터 청소장치가 문제없이 작동할 수 있습니다.
구멍이 최대로 커질 때까지 공기 통풍구 (32) 위의 링을 돌려주십시오.

진공청소기의 시작/멈춤 자동 기능을 작동하려면 작동 모드 선택 스위치 (6) 를 시작/멈춤 자동 기능에 둡니다. |
청소기를 작동하려면 소켓 (4) 에 연결된 전동공구의 전원을 켜십시오. 청소기가 자동으로 작동되기 시작합니다.
흡입을 종료하려면 전동공구의 전원을 끄십시오. 시작/멈춤 자동 기능의 런온 기능은 흡입 호스에서 나머지 먼지들을 빼내기 위해 최대 15초까지 작동됩니다.
진공청소기의 전원을 끄려면 작동 모드 선택 스위치 (6) 를 “끄기” 기호에 둡니다. |