# შემწოვი შლანგის მონტაჟი (იხ. სურ. B)

- ჩასვით შემწოვი შლანგი (21) შლანგის მილყელში (2) და ატრიალეთ საათის ისრის მიმართულებით ბოლომდე.

მითითება: შეწოვისას მტვერის შემწოვ შლანგში და აღჭურვილობაში ხახუნის გამო ჩნდება ელექტრული მუხტი, რომელიც მომხმარებელმა შეიძლება იგრძნოს სტატიკური მუხტის სახით (გარემო პირობების და ფიზიკური მგრძნობელობის შესაბამისად).
როგორც წესი, წვრილი მტვერის და მშრალი მასალის შესაწოვად Bosch გირჩევთ გამოიყენოთ ანტისტატიკური შლანგი (აქსესუარი).