# Aspiración en húmedo

- No utilice la aspiradora para aspirar líquidos inflamables o explosivos, como gasolina, aceite, alcohol o disolventes. No aspire polvos calientes, ardientes o explosivos. No opere la aspiradora en ámbitos con riesgo de explosión. El material en polvo, los vapores o los líquidos pueden incendiarse o explotar.

- El aspirador no debe usarse como una bomba de agua. El aspirador está diseñado para absorber mezcla de aire y agua.

Indicación: Los requisitos para el grado de transmitancia (clase de polvo L) sólo se probaron para la aspiración en seco.

## Operaciones de trabajo antes de la aspiración en húmedo

- En caso necesario, retire el saco de eliminación de residuos (23) o la bolsa colectora de polvo.

Indicación: Para facilitar la eliminación de residuos, en la aspiración de mezclas de agua y cuerpos sólidos utilice la bolsa de filtro húmedo (accesorio), que separa el líquido de los cuerpos sólidos.

- Coloque el labio de goma (26) en la boquilla de suelo (28).
- Desconecte la limpieza automática del filtro (AFC).

## Aspiración de líquidos

- Para conectar el aspirador, ponga el selector de modos de operación (6) en el símbolo "Aspirar".

El aspirador está equipado con sensores de nivel de llenado (35). Al alcanzarse el nivel de llenado máximo, el aspirador se desconecta. Ponga el selector del modos de operación (6) en el símbolo "Desconectar".

Indicación: Al aspirar líquidos no conductores (p. ej. emulsión de perforación), el aspirador no se desconecta cuando el depósito está lleno. El nivel de llenado debe ser revisado constantemente y el depósito debe ser vaciado a tiempo.

- Para desconectar el aspirador, ponga el selector de modos de operación (6) en el símbolo "Desconectar".

- Vacíe el depósito (1).

Tras la aspiración en húmedo para la prevención de crecimiento de moho:

- Saque el filtro plisado plano (24) y déjelo secar bien.
- Retire la parte superior del aspirador (10), abra la cubierta del filtro (34) y deje secar bien ambos componentes.