# Nasazení/vyjmutí odpadního vaku nebo vaku na prach (suché sání) (viz obrázky D1–D2)

Pro suché sání můžete do nádoby (1) nasadit odpadní vak (23) nebo vak na prach (příslušenství). Usnadníte si tak likvidaci prachu.

Upozornění: Při použití papírového filtračního vaku musíte, při použití vliesového filtračního vaku byste měli vypnout automatické čištění filtru (AFC) .

##

- Otevřete uzávěry (11) a sejměte horní díl vysavače (10).

- Odpadní vak (23) vložte do nádoby (1) plnicím otvorem dopředu.
- Přetáhněte plnicí otvor přes připojovací hrdlo až k prohlubni připojovacího hrdla.
- Zajistěte, aby odpadní vak (23) úplně doléhal na vnitřní stěny nádoby (1).
- Zbytek odpadního vaku (23) přehněte přes okraj nádoby (1).

- Nasaďte horní díl vysavače (10) a uzavřete uzávěry (11).

##

- Otevřete uzávěry (11) a sejměte horní díl vysavače (10).

- Plný odpadní vak (23) stáhněte z připojovacího hrdla směrem dozadu.
- Vyjměte odpadní vak (23) opatrně z nádoby (1) tak, abyste ho nepoškodili.
  Dbejte přitom na to, aby odpadní vak nezavadil za připojovací hrdlo nebo jiné ostré předměty.
- Stáhněte krycí pásek nálepky a odpadní vak zalepte.
  Poté odpadní vak (23) zavažte pod plnicím otvorem staženým krycím páskem nálepky.

##

- Otevřete uzávěry (11) a sejměte horní díl vysavače (10).

- Plný vak na prach stáhněte z připojovacího hrdla směrem dozadu. Otvor vaku na prach uzavřete překlopením víčka. Vyjměte uzavřený vak na prach z nádoby (1).
- Nasaďte nový vak na prach na připojovací hrdlo vysavače. Zajistěte, aby vak na prach v celé délce doléhal k vnitřní stěně nádoby (1).

- Nasaďte horní díl vysavače (10) a uzavřete uzávěry (11).