# Dados técnicos

Aspirador universal |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Tensão nominal | V | 220–240
Potência nominal absorvida | W | 1200
Frequência | Hz | 50–60
Volume do depósito ‌(bruto) | l | 35
Volume líquido (líquido) | l | 19
Capacidade do saco do pó | l | 19
Vácuo máx.A)
Aspirador | kPa | 23
Turbina | kPa | 25,4
Fluxo máx.A)
Aspirador | l/s m³/s | 36 0,036
Turbina | l/s m³/s | 74 0,074
Máx. poder de aspiração | W | 1380
Área do filtro com pregas | m² | 0,615
Classe de pó |  | L
Peso conforme EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 12,2
Classe de proteção |  | /I
Tipo de proteção |  | IPX4

A)

  medido com uma mangueira de aspiração Ø 35 mm e 3 m de comprimento

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Sistema start/stop automático
Tensão nominal | Potência máxima | Potência mínima
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Indicação do cabo de ligação permitido da ferramenta elétrica ligada.
No caso de outros modelos específicos do país, estes valores podem ser divergentes. Respeite as indicações na tomada do aspirador.