# Tehnički podaci

Usisavač za mokro/suho usisavanje |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Nazivni napon | V | 220–240
Nazivna primljena snaga | W | 1200
Frekvencija | Hz | 50–60
Zapremnina spremnika (bruto) | l | 35
Neto zapremnina (tekućina) | l | 19
Zapremnina vrećice za prašinu | l | 19
Maks. podtlakA)
Usisavač | kPa | 23
Turbina | kPa | 25,4
Maks. protočna količinaA)
Usisavač | l/s m³/s | 36 0,036
Turbina | l/s m³/s | 74 0,074
Maks. usisna snaga | W | 1380
Površina naboranog filtra | m² | 0,615
Klasa prašine |  | L
Težina prema EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 12,2
Klasa zaštite |  | /I
Vrsta zaštite |  | IPX4

A)

  izmjereno s usisnim crijevom Ø 35 mm i duljine 3 m

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

Automatsko pokretanje/zaustavljanje
Nazivni napon | Maksimalna snaga | Minimalna snaga
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Podatak o dopuštenoj priključnoj snazi priključenog električnog alata.
Ove vrijednosti mogu odstupati kod drugih modela specifičnih za zemlju. Pridržavajte se podataka na utičnici usisavača.