# Simboli

I seguenti simboli possono risultare utili per l’impiego dell’aspiratore. Si prega di tenere a mente i simboli e i relativi significati. Un’interpretazione corretta dei simboli contribuisce ad utilizzare meglio ed in modo più sicuro l’aspiratore.

Simboli e relativi significati
| ATTENZIONE! Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni. La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni può causare folgorazioni, incendi e/o lesioni gravi.
| Aspiratore della classe di polveri L secondo IEC/EN 60335-2-69, per aspirazione a secco di polveri nocive per la salute con valore limite di esposizione > 1 mg/m³
| ATTENZIONE! L’aspiratore contiene polvere nociva per la salute. Affidare gli interventi di manutenzione e svuotamento dell’utensile, incluso lo smaltimento del contenitore per la raccolta polvere, esclusivamente a tecnici specializzati. È necessario un apposito equipaggiamento di protezione. Non mettere in funzione l’aspiratore senza il relativo sistema di filtraggio completo e accuratamente inserito. In caso contrario, la salute verrebbe messa a rischio.
| Innestare a scatto non più di una valigetta L-BOXX. Il peso della valigetta L-BOXX, contenuto incluso, non dovrà superare i 15 kg.
| Non appendere l’aspiratore ad un gancio per gru, ad es. per trasportarlo. L’aspiratore non può essere trasportato con una gru. Vi è rischio di lesioni e di danni.
| Non utilizzare l’aspiratore come sedile, né come scaletta o gradino. L’aspiratore potrebbe ribaltarsi e venire danneggiato. Vi è rischio di lesioni.
| Sistema automatico di accensione/spegnimento Aspirazione delle polveri sollevate da elettroutensili in funzione L’aspiratore si accende automaticamente, per poi spegnersi nuovamente dopo un certo lasso di tempo
| Spegnimento
| Aspirazione Raccolta di polveri depositate
Min/Max | Regolazione continua della potenza di aspirazione: Massima potenza di aspirazione, per applicazioni a polverosità elevata Potenza di aspirazione ridotta, per applicazioni a bassa polverosità e, ad esempio, per regolare la potenza di aspirazione fra elettroutensile collegato e superficie del pezzo in lavorazione (ad es. per levigatura)
AFC | Sistema di pulizia automatica del filtro (AFC = Automatic Filter Cleaning)
| Indicazione della potenza di allacciamento ammessa dell’elettroutensile collegato (in base al Paese)