# Сухе відсмоктування

## Відсмоктування пилу, що поосідав

Щоб увімкнути пилосмок, переведіть перемикач режимів роботи (6) на символ «Режим всмоктування». |
Щоб вимкнути пилосмок, переведіть перемикач режимів роботи (6) на символ «Вимикання». |

## Відсмоктування пилу від працюючих електроінструментів (див. мал. G)

- У приміщенні повинна бути забезпечена достатня кратність повітрообміну (L), якщо спрацьоване повітря відводиться у приміщення. Зважайте на відповідні приписи, що діють у Вашій країні.

У пилосос інтегрована розетка із захисним контактом (4). У неї можна увімкнути зовнішній електроінструмент. Зважайте на максимально допустиму споживану потужність під’єднаного електроінструмента.

- Монтуйте відсмоктувальний адаптер (20).
- Встроміть відсмоктувальний адаптер (20) у витяжний патрубок електроінструмента.

Вказівка: під час роботи з електроінструментами з малою подачею повітря у відсмоктувальний шланг (напр., лобзики, шліфувальні машини тощо) необхідно відкривати отвір для повітря із заглушкою (32) на відсмоктувальному адаптері (20). Лише за таких умов автоматичне очищення фільтра може працювати нормально.
Для цього повертайте кільце на отворі для повітря із заглушкою (32), поки отвір не стане максимальним.

Щоб задіяти автоматичне вмикання/вимикання пилосмока, встановіть перемикач режимів роботи (6) на символ «Автоматика пуску та зупинки». |
Щоб увімкнути пилосмок, увімкніть підключений до розетки (4) електроінструмент. Відсмоктувач автоматично починає працювати.
Вимкніть електроінструмент, щоб відсмоктування припинилось. Функція автоматичного пуску/зупинки після роботи продовжує працювати до 15 секунд після вимкнення, щоб всмоктати залишки пилу з відсмоктувального шланга.
Щоб вимкнути пилосмок, переведіть перемикач режимів роботи (6) на символ «Вимикання». |