# Vysávanie nasucho

## Vysávanie usadeného prachu

Na zapnutie vysávača nastavte prepínač druhov prevádzky (6) na symbol „Vysávanie“. |
Na vypnutie vysávača nastavte prepínač druhov prevádzky (6) na symbol „Vypnutie“. |

## Odsávanie vznikajúceho prachu z bežiaceho elektrického náradia (pozri obrázok G)

- Ak sa odpadový vzduch vracia do miestnosti, musí byť v miestnosti zabezpečená dostatočne intenzívna výmena vzduchu (L). Dodržiavajte aj príslušné predpisy platné vo Vašej krajine.

Vo vysávači je zabudovaná zásuvka s ochranným kontaktom (4). Do nej môžete pripájať externé elektrické náradie. Dodržiavajte maximálny dovolený výkon pripojeného elektrického náradia.

- Namontujte odsávací adaptér (20).
- Zasuňte odsávací adaptér (20) do odsávacieho hrdla elektrického náradia.

Upozornenie: Pri práci s elektrickým náradím, ktorého prívod vzduchu do sacej hadice je malý (napríklad priamočiare píly, brúsky a podobne), je potrebné otvoriť otvor na falošný vzduch (32) odsávacieho adaptéra (20). Len tak môže automatické čistenie filtra pracovať bez problémov.
Otáčajte prstenec nad otvorom na falošný vzduch (32), kým nevznikne maximálny otvor.

Na aktivovanie automatiky štart/stop vysávača nastavte prepínač pracovných režimov (6) na symbol „Automatika štart/stop“. |
Aby ste vysávač uviedli do prevádzky, zapnite elektrické náradie pripojené do zásuvky (4). Vysávač sa automaticky spustí.
Elektrické náradie vypnite, keď chcete vysávanie ukončiť. Funkcia dobehu pre automatiku štart/stop dobieha 15 sekúnd, aby sa zvyšný prach odsal zo sacej hadice.
Na vypnutie vysávača nastavte prepínač pracovných režimov (6) na symbol „Vypnutie“. |