# Arrecadação e transporte (ver figura K)

- Enrole o cabo de corrente elétrica no suporte para o cabo (15).
- Insira o acessório no respetivo suporte: tubos de aspiração (29) nos suportes (17), bocal para juntas (25) no suporte (18), bocal para chão (28) no suporte (19).
- Abra as fitas elásticas do suporte da mangueira de aspiração (5) e coloque a mangueira de aspiração (21) à volta da parte superior do aspirador no suporte (5).
  Volte a colocar as fitas elásticas.
- Engate a L-BOXX nos encaixes (9).
- Retire um saco descartável cheio ou um saco do pó cheio ou esvazie o líquido aspirado antes de transportar o aspirador, para evitar lesões nas costas.
  Transporte o aspirador apenas pela pega de transporte (8).
- Deposite o aspirador num recinto seco e proteja-o contra utilização não autorizada.
- Para travar os roletes de guia pressione (14) o travão dos roletes de guia (13) para baixo.