# Шуыл және діріл туралы ақпарат

EN 60335-2-69 бойынша есептелген шуыл эмиссиясының көрсеткіштері.

Шаңсорғыштың амплитуда бойынша өлшенген дыбыстық қысым деңгейі әдетте 70 дБ(A) құрайды. K дәлсіздігі = 3 дБ. Жұмыс орнындағы шуыл деңгейі 80 дБ(A) шамасынан артық болуы мүмкін.

Құлақ қорғанысын тағыңыз!

Тербелу жалпы мәндері ah (үш бағыттың векторлық сомасы) және K дәлсіздігі EN 60335-2-69: ah<2,5 м/с2, K = 1,5 м/с2 бойынша реттелген.