# Aspirar a seco

## Aspirar pó depositado

Para ligar o aspirador, coloque o seletor do modo de operação (6) no símbolo "Aspirar". |
Para desligar o aspirador, coloque o seletor do modo de operação (6) no símbolo "Desligar". |

## Aspiração do pó que se forma de ferramentas elétricas em funcionamento (ver figura G)

- Deve haver uma taxa de permuta de ar (L) suficiente no recinto, quando o ar de descarga retorna ao recinto. Observe as respetivas diretivas nacionais.

No aspirador está integrada uma tomada de segurança (4). Pode ligar nela uma ferramenta elétrica externa. Respeite a potência de ligação máxima permitida da ferramenta elétrica ligada.

- Monte o adaptador de aspiração (20).
- Insira o adaptador de aspiração (20) no bocal de aspiração da ferramenta elétrica.

Nota: Ao trabalhar com ferramentas elétricas, cuja alimentação de ar na mangueira de aspiração seja reduzida (p. ex. serrotes de ponta, lixadeira etc.), tem de ser aberta a abertura de ar complementar (32) do adaptador de aspiração (20). Só assim é que a limpeza automática do filtro trabalha sem problemas.
Para tal, rode o anel sobre a saída de ar complementar (32), até obter a abertura máxima.

Para a colocação em funcionamento do sistema start/stop automático do aspirador, coloque o seletor do modo de operação (6) no símbolo "Sistema start/stop automático". |
Para a colocação em funcionamento do aspirador, ligue a ferramenta elétrica conectada à tomada (4). O aspirador inicia-se automaticamente.
Desligue a ferramenta elétrica para desligar a aspiração. A função de inércia do sistema start/stop automático funciona durante 15 segundos para aspirar o pó residual da mangueira de aspiração.
Para desligar o aspirador, coloque o seletor do modo de operação (6) no símbolo "Desligar". |