# Oppbevaring og transport (se bilde K)

- Rull strømledningen rundt ledningsholderen (15).
- Sett tilbehøret i holderne: sugerøret (29) i holderne (17), fugemunnstykket (25) i holderen (18), gulvmunnstykket (28) i holderen (19).
- Åpne de elastiske båndene til sugeslangeholderen (5), og legg sugeslangen (21) rundt sugeroverdelen i holderen (5).
  Fest de elastiske stroppene igjen.
- Hekt L-Boxx på festene (9).
- Ta ut den fulle avfallsposen eller støvposen eller tøm den oppsamlede væsken før transport av støvsugeren, slik at du unngår ryggskader.
  Bruk alltid håndtaket (8) når du bærer sugeren.
- Sett sugeren i et tørt rom, og sørg for at den ikke kan brukes av uvedkommende.
- Trå ned styrehjulbremsen (13) for å låse styrehjulene (14).