# Suho sesanje

## Sesanje nabranega prahu

Sesalnik vklopite tako, da izbirno stikalo za preklapljanje med načini delovanja (6) nastavite na simbol za sesanje. |
Sesalnik izklopite tako, da izbirno stikalo za preklapljanje med načini delovanja (6) nastavite na simbol za izklop. |

## Odsesavanje prahu med uporabo električnih orodij (glejte sliko G)

- Če se odpadni zrak vrača v prostor, mora biti v prostoru zagotovljeno ustrezno zračenje (L). Upoštevajte ustrezne nacionalne predpise.

V sesalniku je nameščena varnostna vtičnica (4). Nanjo lahko priključite zunanje električno orodje. Upoštevajte največjo dovoljeno priključno moč priključenega električnega orodja.

- Namestite adapter za odsesavanje (20).
- Nastavek za odsesavanje (20) namestite na priključek za odsesavanje električnega orodja.

Opozorilo: pri delu z električnimi orodji z majhnim dovodom zraka v gibko sesalno cev (npr. vbodne žage, brusilnik itd.) je treba odpreti vhodno zračno odprtino (32) adapterja za odsesavanje (20). Le tako lahko samodejno čiščenje filtra deluje brezhibno.
Obroč pri vhodni zračni odprtini (32) vrtite, dokler ni odprtina povsem odprta.

Za zagon avtomatskega vklopa/izklopa sesalnika izbirno stikalo za izbiro načina delovanja (6) nastavite na simbol za „avtomatski vklop/izklop“. |
Za zagon sesalnika vklopite električno orodje, priključeno na vtičnico (4). Sesalnik se zažene samodejno.
Za izklop odsesavanja izklopite električno orodje. Avtomatski vklop/izklop poskrbi, da orodje deluje še do 15 sekund po izklopu orodja, da iz gibke sesalne cevi posesa preostali prah.
Sesalnik izklopite tako, da stikalo za izbiro načina delovanja (6) nastavite na simbol za izklop. |