# 제품 사양

건습식 청소기 |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
제품 번호 |  | ‎3 601 JC3 2..‎
정격 전압 | V | 220–240
소비 전력 | W | 1200
주파수 | Hz | 50–60
용기 용량(전체) | l | 35
순 부피(액체) | l | 19
먼지백 용량 | l | 19
최대 진공A)
청소기 | kPa | 23
터빈 | kPa | 25.4
최대 유량A)
청소기 | l/s m³/s | 36 0.036
터빈 | l/s m³/s | 74 0.074
최대 흡입 출력 | W | 1380
주름 필터 표면적 | m² | 0.615
분진 등급 |  | L
EPTA‑Procedure 01:2014에 따른 중량 | kg | 12.2
보호 등급 |  | /I
보호 등급 |  | IPX4

A)

  Ø 35 mm 및 길이가 3 m인 흡입 호스로 측정

자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

시작/멈춤 자동 기능
정격 전압 | 최대 출력 | 최소 출력
--- | --- | ---
220 V | 2200 W | 100 W

연결된 전동공구의 허용 접속 부하.
상기 수치는 모델에 따라 국가별로 차이가 있을 수 있습니다. 진공청소기기의 소켓에 적혀 있는 제원을 참고하십시오.