# ნაგვის ტომარის ან მტვრის ტომარის დაყენება/მოხსნა (მშრალი წმენდა) (იხ. სურ. D1–D2)

მშრალი წმენდისთვის შეგიძლიათ დააყენოთ ნაგვის ტომარა (23) ან მტვრის ტომარა (აქსესუარები) კონტეინერში (1). ეს გააადვილებს მტვრის შეგროვებას.

მითითება: ქაღალდის ფილტრის გამოყენებისას აუცილებლად, ხოლოდ არაქსოვილური ფილტრის გამოყენებისას აუცილებელია გამორთოთ ფილტრის ავტომატური წმენდა (AFC).

##

- გახსენით საკეტები (11) და მოხსენით მტვერსასრუტის ზედა მონაკვეთი (10).

- ჩადეთ ნაგვის ტომარა (23) კონტეინერში (1) შემწოვი ხვრელით წინ.
- ჩამოაცვით შემწოვი ხვრელი შემაერთებელ მილტუჩს ჩაღრმავებამდე.
- დარწმუნდით, რომ ნაგვის ტომარა (23) მთლიანად ეკვრის კონტეინერის შიდა კედლებს (1).
- ნაგვის ტომარი დანარჩენი ნაწილით შეფუთეთ (23) კონტეინერის ნაპირები (1).

- დააყენეთ მტვერსასრუტის ზედა მონაკვეთი (10) და ჩაკეტეთ საკეტები (11).

##

- გახსენით საკეტები (11) და მოხსენით მტვერსასრუტის ზედა მონაკვეთი (10).

- მოხსენით ნაგვის ტომარა (23) შემაერთებელ მილტუჩს, თქვენსკენ მოძრაობით.
- ფრთხილად გამოიღეთ ნაგვის ტომარა (23) კონტეინერიდან (1), ისე რომ არ დააზიანოთ
  .ამასთან ყურადღებით იყავით, რომ ნაგვის ტომარა არ შეეხოს შემაერთებელ მილტუჩს ან სხვა ბასრ საგნებს.
- მოხსენით დამცავი ლენტა წებოვან ზოლს და დააწებეთ ნაგვის ტომარა.
  შემდეგ მოაკარით ნაგვის ტომარას (23) შემწოვი ხვრელის ქვეშ დამცავი ლენტით, რომელიც მოხსენით წებოვან ზოლს.

##

- გახსენით საკეტები (11) და მოხსენით მტვერსასრუტის ზედა მონაკვეთი (10).

- მოხსენით სავსე მტვირს ტომარა შემაერთებელ მილტუჩს თქვენსკენ მოძრაობით. დახურეთ მტვრის ტომარის ხვრელი თავსახიროს გადაწევის გზით. გამოიღეთ დახურული მტვრის ტომარა კონტეინერიდან (1).
- დაჭიმეთ მტვრის ახალი ტომარა მტვერსასრუტის შემაერთებელ მილტუჩზე.დარწმუნდით, რომ მტვრის ტომარა კონტეინერის შიდა მხარეს ეკვრის (1) მთელს სიგრძეზე.

- დააყენეთ მტვერსასრუტის ზედა მონაკვეთი (10) და ჩაკეტეთ საკეტები (11).