# 湿式吸尘

- 切勿用吸尘器抽吸可燃或爆炸性液体，比如汽油、机油、酒精、溶剂。切勿抽取高温、燃烧的或爆炸性粉尘。切勿在易爆环境中使用吸尘器。上述粉尘、蒸汽或液体可能自燃或爆炸。

- 吸尘器不得作为水泵使用。吸尘器专为抽吸空气和水的混合物而设计。

提示：对于透过率的要求（粉尘等级L）证明仅适用于干式抽吸。

## 湿式吸尘前的工作步骤

- 必要时，拆下垃圾袋(23)或集尘袋。

提示：在吸除固液混合物时，为更方便地处理废物，请使用一个能将固液分离的湿滤袋（配件）。

- 将唇形橡胶密封条(26)装入地板吸嘴(28)中。
- 关闭自动过滤器清洁（AFC）。

## 吸除液体

- 如要接通吸尘器，请将运行模式选择开关(6)调到图标“抽吸”上。

吸尘器配有液位传感器(35)。当达到最高加注高度时，吸尘器自动关闭。将运行模式选择开关(6)调到图标“关闭”上。

提示：在吸除非导电液体（例如钻孔乳液）时，当集尘箱已满时，吸尘器不会关闭。必须经常检查液位，并及时清空集尘箱。

- 如要关闭吸尘器，请将运行模式选择开关(6)调到图标“关闭”上。

- 清空集尘箱(1)。

湿式吸尘后为了避免形成霉菌：

- 取出扁平折叠式过滤器(24)，并让其充分风干。
- 取下吸尘器上半部(10)，打开过滤器盖板(34)并让两者充分风干。