# Технически данни

Прахосмукачка за мокро/сухо засмукване |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Номинално напрежение | V | 220–240
Номинална консумирана мощност | W | 1200
Честота | Hz | 50–60
Обем на контейнера (бруто) | l | 35
Нетен обем (течност) | l | 19
Обем на прахоуловителната торба | l | 19
Макс. вакуумA)
Прахосмукачка | kPa | 23
Турбина | kPa | 25,4
макс. количество на протичанеA)
Прахосмукачка | l/s m³/s | 36 0,036
Турбина | l/s m³/s | 74 0,074
Макс. смукателна мощност | W | 1380
Площ на нагънатия филтър | m² | 0,615
Прахов клас |  | L
Маса съгласно EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 12,2
Клас на защита |  | /I
Вид защита |  | IPX4

A)

  измерено с шланг на прахосмукачката Ø 35 mm и 3 m дължина

Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези данни могат да варират.

Автоматика старт-стоп
Номинално напрежение | максимална мощност | минимална мощност
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Данни за допустимата мощност на свързване за електроинструмент.
При други специфични за страните модели тези стойности могат да се отклоняват. Моля, спазвайте данните върху щепсела на прахосмукачката.