# Märgimemine

- Ärge imege tolmuimejaga tule- või plahvatusohtlikke vedelikke, näiteks bensiini, õli, alkoholi, lahusteid. Ärge imege kuuma, põlevat ega plahvatusohtlikku tolmu. Ärge kasutage tolmuimejat plahvatusohuga ruumides. Tolm, aur ja vedelikud võivad süttida või plahvatada.

- Tolmuimejat ei tohi kasutada veepumbana. Tolmuimeja on ette nähtud vee- ja õhusegu äraimemiseks.

Suunis: Vastavus läbilaskeastmele (tolmuklass L) esitatud nõuetele on tõendatud ainult kuivimemise korral.

## Töösammud märgimemisel

- Eemaldage vajaduse korral jäätmekäitluskott (23) või tolmukott.

Suunis: vee ja tahke aine segude imemisel kasutage jäätmekäitluse lihtsustamiseks märgfiltrikotti (lisavarustus), mis eraldab vedeliku tahkest ainest.

- Asetage kummihuul (26) põrandaotsakusse (28).
- Lülitage automaatne filtripuhastus (AFC) välja.

## Vedelike imemine

- Tolmuimeja sisselülitamiseks seadke töörežiimi valikulüliti (6) sümbolile „Imemine“.

Tolmuimeja on varustatud täitetaseme anduritega (35). Kui maksimaalne täitekõrgus on saavutatud, lülitub tolmuimeja välja. Seadke töörežiimi valikulüliti (6) sümbolile „Väljalülitamine“.

Juhis: juhtivate vedelike (nt puurimisemulsiooni) sisseimemise korral ei lülitata seadet välja, kui mahuti on täis. Täitetaset tuleb pidevalt kontrollida ja anum õigeaegselt tühjendada.

- Tolmuimeja väljalülitamiseks seadke töörežiimi valikulüliti (6) sümbolile „Väljalülitamine“.

- Tühjendage anum (1).

Märgimemise järel hallituse tekkimise vältimiseks:

- Võtke voldikfilter (24) välja ja laske sel hästi kuivada.
- Eemaldage tolmuimeja ülaosa (10), avage filtri kate (34) ja laske mõlemal hästi kuivada.