# Čuvanje i transport (pogledajte sliku K)

- Mrežni kabl namotajte oko držača kabla (15).
- Utaknite pribor u za to predviđene držače: usisne cevi (29) u držačima (17), mlaznica za fuge (25) u držač (18), mlaznica za podove (28) u držač (19).
- Otvorite elastične trake držača usisnog creva (5) i postavite usisno crevo (21) oko gornjeg dela usisivača u držač (5).
  Ponovo zakačite elastične trake.
- Ukopčajte L-kutiju na prijemnicama (9).
- Skinite pun džak za uklanjanje odnosno punu kesu za prašinu ili ispraznite sakupljene tečnosti pre transporta usisivača, kako biste izbegli povrede leđa.
  Usisivač nosite samo za ručku za nošenje (8).
- Usisivač odložite na suvo i zaštite ga od neovlašćenog korišćenja.
- Da biste blokirali upravljačke točkiće (14), pritisnite kočnicu pokretnih točkića (13).