# Droog zuigen

## Opzuigen van stofafzettingen

Voor het inschakelen van de zuiger zet u de moduskeuzeschakelaar (6) op het symbool „Zuigen“. |
Voor het uitschakelen van de zuiger zet u de moduskeuzeschakelaar (6) op het symbool „Uitschakelen“. |

## Vrijkomend stof van lopende elektrische gereedschappen afzuigen (zie afbeelding G)

- Wanneer de afvoerlucht naar de ruimte wordt teruggeleid, moet de luchtverversing (L) van de ruimte voldoende zijn. Neem de in uw land geldende voorschriften in acht.

In de zuiger is een stopcontact met randaarde (4) geïntegreerd. Daar kunt u een extern elektrisch gereedschap aansluiten. Let op het maximaal toegestane aansluitvermogen van het aangesloten elektrische gereedschap.

- Monteer de afzuigadapter (20).
- Steek de afzuigadapter (20) in de afzuigaansluiting van het elektrische gereedschap.

Aanwijzing: Bij het werken met elektrische gereedschappen waarvan de luchttoevoer in de zuigslang gering is (bijv. decoupeerzagen, schuurmachines, enz.), moet de valse-luchtopening (32) van de afzuigadapter (20) worden geopend. Alleen zo kan de automatische filterreiniging probleemloos werken.
Draai hiervoor de ring over de valse-luchtopening (32) tot een maximale opening ontstaat.

Voor de ingebruikname van de automatische start/stop-functie van de zuiger zet u de moduskeuzeschakelaar (6) op het symbool „Automatische start/stop“. |
Schakel voor de ingebruikname van de zuiger het op het stopcontact (4) aangesloten elektrische gereedschap in. De zuiger start automatisch.
Schakel het elektrische gereedschap uit om het afzuigen te beëindigen. De nalooptijd van de automatische start/stop-functie bedraagt maximaal 15 seconden om stofresten uit de zuigslang af te zuigen.
Voor het uitschakelen van de zuiger zet u de moduskeuzeschakelaar (6) op het symbool „Uitschakelen“. |