# Mokro usisavanje

- Usisivačem ne usisavajte zapaljive ili eksplozivne tečnosti, na primer benzin, ulje, alkohol, rastvarače. Nemojte usisavati vruće, zapaljene ili eksplozivne čestice prašine. Usisivač nemojte koristiti u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije. Prašina, isparenja ili tečnosti se mogu zapaliti ili eksplodirati.

- Usisivač ne sme da se koristi kao pumpa za vodu. Usisivač je adekvatan za usisavanje vazduha i smeša sa vodom.

Napomena: zahtevi za stepen propuštanja (klasa usisavanja L) su dokazani samo za suvo usisavanje.

## Radni koraci pre mokrog usisavanja

- Uklonite po potrebi džak za uklanjanje (23) ili kesu za prašinu.

Napomena: Radi lakšeg odlaganja na otpad prilikom usisavanja smeše vode i vazduha upotrebljavajte mokri filter (pribor), koji vrši separaciju tečnosti od čvrstih materija.

- Postavite gumenu zaptivku (26) u mlaznicu za podove (28).
- Isključite automatsko čišćenje filtera (AFC).

## Usisavanje tečnosti

- Kako biste uključili usisivač, prekidač za biranje režima rada (6) stavite na simbol „Usisavanje“.

Usisivač je opremljen senzorima za nivo punjenja (35). Ako se dostigne maksimalna visina punjenja, isključuje se usisivač. Prekidač za biranje režima rada (6) postavite na simbol „Isključivanje“.

Napomena: Prilikom usisavanja neprovodne tečnosti (npr. emulzije bušenja), usisivač se ne isključuje pri punom rezervoaru. Nivo punjenja se mora redovno proveravati i rezervoar se mora pravovremeno prazniti.

- Kako biste isključili usisivač, prekidač za biranje vrste režima rada (6) postavite na simbol „Isključivanje“.

- Ispraznite rezervoar (1).

Nakon mokrog usisavanja radi sprečavanja pojave buđi:

- Izvadite ravni preklapajući filter (24) i ostavite ga takođe da se dobro osuši.
- Skinite gornji deo usisivača (10), otvorite poklopac filtera (34) i ostavite da se oba dobro osuše.