# Montaža usisnog pribora (vidjeti slike C)

Usisno crijevo (21) opremljeno je sustavom spojnica pomoću kojeg se može priključiti usisni pribor (usisni adapter (20), savijena sapnica (22)).

## Montaža usisnog adaptera

- Utaknite usisni adapter (20) na usisno crijevo (21) sve dok se oba pritisna gumba (31) usisnog crijeva čujno ne uglave.
- Za demontažu pritisnite pritisne gumbe (31) prema unutra i razdvojite sastavne dijelove.

## Montaža sapnica i cijevi

- Utaknite savijenu sapnicu (22) na usisno crijevo (21) sve dok se oba pritisna gumba (31) usisnog crijeva čujno ne uglave.
- Zatim nataknite željeni usisni pribor (sapnica za podove, sapnica za fuge, usisna cijev itd.) na savijenu sapnicu (22).
- Za demontažu pritisnite pritisne gumbe (31) prema unutra i razdvojite sastavne dijelove.