# مکش خشک

## مکش گرد و غبارهای جمع شده

جهتروشن کردن مکنده، کلید انتخاب نوع عملکرد (6) را روی علامت "مکش" قرار دهید. |
جهت خاموش کردن مکنده، کلید انتخاب نوع عملکرد (6) را روی علامت „خاموش کردن“ قرار دهید. |

## نحوه مکش گرد و غبار در ابزارهای برقی در حال کار (رجوع کنید به تصویر G)

- چنانچه خروجی هوا در اتاق کاهش یابد، بایستی جریان تهویه کافی هوا در اتاق برقرار باشد. به قوانین کشور خود توجه نمایید.

یک پریز اِرت دار (4) درون جاروبرقی تعبیه شده است. در آنجا می‌توانید یک ابزار برقی خارجی متصل نمایید. به حداکثر ظرفیت اتصال مجاز برای ابزار برقی متصل شده، توجه نمایید.

- آداپتور مکش (20) را نصب کنید.
- آداپتور مکش (20) را در لوله اتصال به دستگاه مكش ابزار برقی وارد کنید.

نکته: هنگام کار با ابزارهای برقی، که فشار هوای ورودی شان در شیلنگ مکش کم است (مثلاً اره های عمود بُر، ساب زن و غیره)، باید سوراخ هواگیری (32) آداپتور مکش (20) باز شود. تنها اینگونه تمیز کننده خودکار فیلتر بدون هیچ مشکلی کار می کند.
بدین منظور، رینگ بالای سوراخ هواگیری (32) را بچرخانید تا حداکثر قطر سوراخ ایجاد شود.

برای راه اندازی شروع/توقف اتوماتیک جاروبرقی، کلید انتخاب نوع عملکرد (6) را روی علامت "روشن/توقف اتوماتیک" قرار دهید. |
برای راه ‌اندازی جاروبرقی، ابزار برقی متصل به پریز (4) را روشن کنید. جاروبرقی به طور خودکار شروع به کار می کند.
ابزار برقی را خاموش کنید تا بتوان مکش را متوقف کرد. تداوم عملکرد اتوماتیک شروع/توقف تا 15 ثانیه ادامه دارد تا بتواند بقایای گرد و غبار را از شیلنگ مکش بیرون بکشد.
برای خاموش کردن جاروبرقی، کلید انتخاب نوع عملکرد (6) را روی علامت "خاموش کردن" قرار دهید. |