# Šalinimo maišelio arba dulkių surinkimo maišelio įdėjimas/išėmimas (sausų dulkių siurbimas) (žr. D1–D2 pav.)

Norėdami siurbti sausas dulkes, į rezervuarą (1) galite įdėti šalinimo maišelį (23) arba dulkių surinkimo maišelį (papildoma įranga). Tokiu būdu bus lengviau šalinti dulkes.

Nuoroda: jei naudojate popierinį filtruojamąjį maišelį, privalote, o jei naudojate neaustinės medžiagos filtruojamąjį maišelį, turite, išjungti automatinį filtro valymo įtaisą (AFC) .

##

- Atspauskite užraktus (11) ir nuimkite siurblio viršutinę dalį (10).

- Šalinimo maišelį (23), pripildymo angą nukreipę pirmyn, įdėkite į rezervuarą (1).
- Pripildymo angą stumkite per jungiamąją jungę iki jungiamosios jungės įdubos.
- Įsitikinkite, kad šalinimo maišelis (23) yra visiškai prigludęs prie rezervuaro (1) vidinių sienelių.
- Likusia šalinimo maišelio (23) dalimi apgaubkite rezervuaro (1) kraštą.

- Uždėkite siurblio viršutinę dalį (10) ir užspauskite užraktus (11).

##

- Atspauskite užraktus (11) ir nuimkite siurblio viršutinę dalį (10).

- Pilną šalinimo maišelį (23) nuimkite nuo jungiamosios jungės, traukdami jį atgal.
- Šalinimo maišelį (23) kad nepažeistumėte, atsargiai išimkite iš rezervuaro (1).
  Stebėkite, kad šalinimo maišelio nebrauktumėte per jungiamąją jungę ar kitus aštrius daiktus.
- Nuplėškite klijų dengiamąją juostelę ir šalinimo maišelį suklijuokite.
  Tada nuplėšta klijų dengiamąja juostele apjuoskite šalinimo maišelį (23) po pripildymo anga.

##

- Atspauskite užraktus (11) ir nuimkite siurblio viršutinę dalį (10).

- Pilną dulkių surinkimo maišelį nuimkite nuo jungiamosios jungės, traukdami jį atgal. Uždarykite dulkių surinkimo maišelio angą, t.y. atverskite dangtelį. Uždarytą dulkių surinkimo maišelį išimkite iš konteinerio (1).
- Naują dulkių surinkimo maišelį užmaukite ant siurblio jungiamosios jungės. Įsitikinkite, kad dulkių surinkimo maišelis per visą ilgį prigludęs prie konteinerio (1) vidinės sienelės.

- Uždėkite siurblio viršutinę dalį (10) ir užspauskite užraktus (11).