# Mokré sání

- S vysavačem nevysávejte hořlavé nebo výbušné kapaliny, například benzín, olej, alkohol, rozpouštědla. Nevysávejte horký, hořící nebo výbušný prach. Vysavač nepoužívejte v prostorech s nebezpečím výbuchu. Takový prach, výpary nebo kapaliny se mohou vznítit nebo vybuchnout.

- Vysavač se nesmí používat jako čerpadlo vody. Vysavač je určený pro nasávání vzduchu a směsi vody.

Upozornění: Požadavky na stupeň propustnosti (třída prachu L) byly potvrzeny pouze pro suché sání.

## Pracovní kroky před mokrým sáním

- V případě potřeby vyjměte odpadní vak (23) nebo vak na prach.

Upozornění: Pro jednodušší likvidaci při vysávání směsi vody a pevných látek používejte filtrační vak na mokré sání (příslušenství), který oddělí kapalinu od pevných látek.

- Nasaďte do podlahové hubice (28) gumovou stěrku (26).
- Vypněte automatické čištění filtru (AFC).

## Vysávání kapalin

- Pro zapnutí vysavače nastavte volič druhu provozu (6) na symbol „vysávání“.

Vysavač je vybavený senzory naplnění (35). Je‑li dosaženo maximální výšky naplnění, vysavač se vypne. Nastavte volič druhu provozu (6) na symbol „vypnutí“.

Upozornění: Při vysávání nevodivých kapalin (např. emulze pro vrtání) se vysavač při plné nádobě nevypne. Naplnění se musí neustále kontrolovat a nádoba včas vyprázdnit.

- Pro vypnutí vysavače nastavte volič druhu provozu (6) na symbol „vypnutí“.

- Vyprázdněte nádobu (1).

Pro zabránění tvorby plísně po mokrém sání:

- Vyjměte plochý skládaný filtr (24) a nechte ho řádně vyschnout.
- Sejměte horní díl vysavače (10), otevřete kryt filtru (34) a oboje nechte důkladně vyschnout.